Task1: dxf(AutoCAD) file to geojson

Open dxf with AutoCAD

Delete uninterested layer with LAYDEL

Original dxf of 4OG

지도, 스크린샷이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

After LAYDEL of 4OG

스크린샷이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

before

스크린샷, 라인, 평행이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

After deleting uninterested objects - Deleting arcs from the door blocks.

스크린샷, 라인, 평행, 지도이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

Explode all duplicated blocks

Select all same blocks(QSELECT) -> explode(EXPLODE)

Assume that only the doors are block

Only interested layers

스크린샷, 그림, 도표, 라인이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

스케치, 그림, 흑백이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

Keep only the real door part + make a block for each door